# Műszaki adatok

Akkus fúrócsavarozó |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Névleges feszültség | V= | 12 | – | – | – | – | –
Üresjárati fordulatszámA)
1. fokozat | perc-1 | 0–475 | – | – | – | – | –
2. fokozat | perc-1 | 0–1800 | – | – | – | – | –
Max. fordulatszám kemény/puha csavarozásnál az ISO 5393 szerintA) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Max. fúró-Ø (1./2. fokozat)
Acél | mm | 10 | – | – | – | – | –
Fa | mm | 35 | – | – | – | – | –
Max. csavar-Ø | mm | 8 | – | – | – | – | –
Szerszámbefogó egység | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Súly | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés és a tárolás során | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  20 – 25 °C hőmérsékleten GBA 12V 6.0Ah akkumulátorral és GFA 12-M adapterrel mérve

B)

  Súly akkumulátor nélkül
  (az akkumulátor súlyát lásd http://www.bosch-professional.com)

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.