# Tekniske data

Batteridrevet bor-/skrumaskin |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Nominell spenning | V= | 12 | – | – | – | – | –
TomgangsturtallA)
1. gir | o/min | 0–475 | – | – | – | – | –
2. gir | o/min | 0–1800 | – | – | – | – | –
Maks. dreiemoment hard/myk skruing i henhold til ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Maks. bor-Ø (1./2. gir)
Stål | mm | 10 | – | – | – | – | –
Tre | mm | 35 | – | – | – | – | –
Maks. skrue-Ø | mm | 8 | – | – | – | – | –
Verktøyholder | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Vekt | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Tillatt omgivelsestemperatur under drift og ved lagring | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Anbefalte batterier |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Anbefalte ladere |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Målt ved 20–25 °C med batteri GBA 12V 6.0Ah og tilbehør GFA 12-M

B)

  Vekt uten batteri
  (Batteriets vekt se http://www.bosch-professional.com)

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.