# Caractéristiques techniques

Perceuse-visseuse sans-fil |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Tension nominale | V= | 12 | – | – | – | – | –
Régime à videA)
1ère vitesse | tr/min | 0–475 | – | – | – | – | –
2ème vitesse | tr/min | 0–1 800 | – | – | – | – | –
Couple de vissage maxi (dur/tendre) selon ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Ø de perçage max. (1ère/2ème vitesse)
Acier | mm | 10 | – | – | – | – | –
Bois | mm | 35 | – | – | – | – | –
Ø de vissage max. | mm | 8 | – | – | – | – | –
Porte-outil | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Poids | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Températures ambiantes autorisées pour l’utilisation et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Batteries recommandées |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Chargeurs recommandés |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Mesuré à 20–25 °C avec batterie GBA 12V 6.0Ah et adaptateur GFA 12-M

B)

  Poids sans batterie
  (pour le poids de la batterie, voir http://www.bosch-professional.com)

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.