# Dados técnicos

Berbequim/aparafusador sem fio |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Tensão nominal | V= | 12 | – | – | – | – | –
N.º de rotações em vazioA)
1.ª velocidade | r.p.m. | 0–475 | – | – | – | – | –
2.ª velocidade | r.p.m. | 0–1800 | – | – | – | – | –
Binário máx. de aparafusamento em materiais macios/duros segundo a norma ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Ø máx. de perfuração (1.ª/2.ª velocidade)
Aço | mm | 10 | – | – | – | – | –
Madeira | mm | 35 | – | – | – | – | –
Ø máximo do parafuso | mm | 8 | – | – | – | – | –
Encabadouro | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Peso | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Temperatura ambiente admissível em funcionamento e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Baterias recomendadas |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Carregadores recomendados |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria GBA 12V 6.0Ah e acessório GFA 12-M

B)

  Peso sem bateria
  (peso sem bateria ver http://www.bosch-professional.com)

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.