# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

##

- กระตุ้นสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (7) เมื่อเครื่องหยุดสนิทเท่านั้น

ท่านสามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุนของเครื่องมือไฟฟ้าได้ด้วยสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (7) อย่างไรก็ตาม หากสวิทช์เปิด-ปิด (6) ถูกกดอยู่ จะกลับทิศทางการหมุนไม่ได้

การหมุนทางขวา: สำหรับการเจาะและการขันสกรูเข้า ให้กดสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (7) ไปทางซ้ายจนสุด

การหมุนทางซ้าย: สำหรับคลายหรือหมุนสกรูและน๊อตออก ให้กดสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (7) ไปทางขวาจนสุด

##

ท่านสามารถเลือกแรงบิดที่ต้องการล่วงหน้าได้ 20 ขั้นด้วยแหวนตั้งแรงบิดล่วงหน้า (2) หาก‌ตั้ง‌ไว้‌ถูกต้อง เครื่องมือ‌ที่‌ใส่อยู่‌จะ‌หยุด‌ใน‌ทันที‌ที่‌สกรู‌ถูก‌ขัน‌เข้า‌ใน‌เนื้อ‌วัสดุ‌อย่าง‌ราบเรียบ‌แล้ว หรือ‌หยุด‌เมื่อถึง‌แรงบิด‌ที่‌ตั้งไว้ ในตำแหน่ง คลัทช์นิรภัยจะไม่ทำงาน ต. ย. เช่น สำหรับการเจาะ

เมื่อต้องการขันสกรูออก ให้เลือกค่าที่สูงขึ้นหรือสับสวิทช์ไปที่สัญลักษณ์

ในตำแหน่ง ค่าแรงบิดจะถึงระดับสูงสุดสำหรับการเจาะและการขันสกรู

##

- สับสวิทช์ตั้งเกียร์ (3) เมื่อเครื่องหยุดนิ่งอยู่กับที่เท่านั้น

- ดันสวิทช์ตั้งเกียร์ไปจนสุดเสมอ มิฉะนั้นเครื่อง‌อาจ‌ชำรุดได้

ปุ่มตั้งเกียร์ (3) สามารถตั้งความเร็วรอบล่วงหน้าได้สองช่วง

ตำแหน่งสวิทช์เลือกเกียร์ (3) | ความเร็วรอบ | แรงบิด | ขอบเขตการใช้งาน
--- | --- | --- | ---
1 | ต่ำ | สูง | สำหรับการใช้งานหนัก: เช่น การเจาะและการขันสกรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
2 | สูง | ต่ำ | สำหรับการใช้งานเบา: เช่น การเจาะและการขันสกรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

##

การเจาะ
ตั้งแหวนปรับแรงบิดล่วงหน้า (2) ไว้ที่สัญลักษณ์ "การเจาะ" เพื่อให้ได้ค่าแรงบิดสูงสุดสำหรับการเจาะและการขันสกรู

การขันสกรู
ตั้งแหวนปรับแรงบิดล่วงหน้า (2) ไปยังระดับแรงบิดที่ต้องการ

##

สตาร์ทเครื่องมือไฟฟ้าโดยกดสวิทช์เปิด-ปิด (6) และกดค้างไว้

ไฟส่องบริเวณทำงาน (9) จะส่องสว่างเมื่อกดสวิทช์เปิด-ปิด (6) เบาๆ หรือเต็มที่ และช่วยเพิ่มความสว่างในบริเวณทำงานภายใต้สภาพแสงที่ไม่เอื้ออำนวย

ปิดเครื่องมือไฟฟ้าโดยปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด (6)

##

ท่านสามารถปรับความเร็วรอบของเครื่องมือไฟฟ้าที่เปิดสวิทช์อยู่ได้อย่างต่อเนื่องตามแรงกดมากน้อยบนสวิทช์เปิด-ปิด (6)

การกดสวิทช์เปิด-ปิด (6) เบาจะได้ความเร็วรอบต่ำ การกดสวิทช์แรงยิ่งขึ้นจะได้ความเร็วรอบสูงขึ้น

##

การปิดระบบอย่างรวดเร็ว (KickBack Control) ช่วยให้สามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้นและปกป้องผู้ใช้มากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มี KickBack Control เมื่อเครื่องมือไฟฟ้าหมุนรอบแกนสว่านอย่างฉับพลันและไม่คาดคิด เครื่องมือไฟฟ้าจะปิดสวิทช์

เมื่อมีการปิดการทำงานของระบบอย่างรวดเร็ว ไฟส่องบริเวณทำงานที่เครื่องมือไฟฟ้าจะกะพริบ

เมื่อต้องการเริ่มต้นทำงานอีกครั้งให้ปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิดและกดสวิทช์อีกครั้ง

- หากฟังก์ชั่นการควบคุมแรงสั่นสะเทือน (KickBack Control) ชำรุด จะไม่สามารถเปิดเครื่องมือไฟฟ้าได้อีกต่อไป ส่ง‌เครื่องมือวัดให้‌ช่าง‌ผู้‌เชี่ยวชาญ‌ตรวจซ่อม‌และ‌ใช้‌อะไหล่‌เปลี่ยน‌ของแท้‌เท่านั้น

##

เมื่อใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าตรงตามวัตถุประสงค์ เครื่องจะไม่ทำงานเกินพิกัด หากทำงานเกินพิกัดมากไป ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะปิดเครื่องมือไฟฟ้าจนกว่าจะกลับมาอยู่ในช่วงอุณหภูมิใช้งานที่เหมาะสมอีกครั้ง

การวิ่งของไฟ LED แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่สามดวง บ่งบอกถึงสถานการณ์นี้ ไฟ LED จะดับเมื่อเครื่องมือไฟฟ้ากลับสู่อุณหภูมิใช้งานที่เหมาะสมอีกครั้ง