# Informacion mbi zhurmën/dridhjet

|  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Vlerat e emetimit të zhurmës të përcaktuara në përputhje me EN 62841-2-1 për GFA 12-M, GFA 12-B. Vlerat e emetimit të zhurmës të përcaktuara në përputhje me EN 62841-2-2 për GSR 12V-32 FC, GFA 12-X, GFA 12-E, GFA 12-W. Niveli i ponderuar i zhurmës A i veglës elektrike është zakonisht
Niveli i presionit të zërit Niveli i fuqisë së zërit Pasiguria K Vishni mbrojtje për dëgjimin! | dB(A) dB(A) dB | 77 85 3 | 77 85 3 | 77 85 5 | 77 85 3 | 77 85 3 | 77 85 5
Vlerat totale të dridhjeve ah (shuma vektoriale e tre drejtimeve) dhe pasiguria K të përcaktuara në përputhje me EN 62841-2-1 për GFA 12-M, GFA 12-B: Vlerat totale të dridhjeve ah (shuma vektoriale e tre drejtimeve) dhe pasiguria K të përcaktuara në përputhje me EN 62841-2-2 për GSR 12V-32 FC, GFA 12-X, GFA 12-E, GFA 12-W:
Shpimi në metal:
ah K | m/s2 m/s2 | – – | – – | 1,3 1,5 | – – | – – | 1,3 1,5
Vidhosje:
ah K | m/s2 m/s2 | 2,2 1,5 | 2,4 1,5 | – – | 2,5 1,5 | 2,3 1,5 | – –

Niveli i dridhjeve dhe vlera e emetimit të zhurmës të dhëna në këto udhëzime janë matur sipas një metode matëse të standardizuar dhe mund të përdoren për të krahasuar veglat elektrike me njëra-tjetrën. Ato janë gjithashtu të përshtatshme për një vlerësim paraprak të emetimeve të dridhjeve dhe zhurmës.

Niveli i dhënëi dridhjeve dhe vlera e emetimit të zhurmës përfaqësojnë aplikimet kryesore të veglës elektrike. Megjithatë, nëse vegla elektrik përdoret për përdorime të tjera, me mjete të ndryshme ose me mirëmbajtje të pamjaftueshme, niveli i dridhjeve dhe vlera e emetimit të zhurmës mund të ndryshojnë. Kjo mund të rrisë ndjeshëm emetimet e dridhjeve dhe zhurmës gjatë gjithë periudhës së punës.

Për një vlerësim të saktë të emetimeve të dridhjeve dhe zhurmës, duhet të merren parasysh edhe kohët kur pajisja është e fikur ose është në punë, por nuk është në përdorim. Kjo mund të reduktojë ndjeshëm emetimet e dridhjeve dhe zhurmës gjatë gjithë periudhës së punës.

Vendosni masa shtesë sigurie për të mbrojtur operatorin nga efektet e dridhjeve, të tilla si: mirëmbajtja e veglave dhe aksesorëve elektrikë, mbajtja e duarve të ngrohta, organizimi i proceseve të punës.