# Technické údaje

Akumulátorový vŕtací skrutkovač |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Číslo položky |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Menovité napätie | V= | 12 | – | – | – | – | –
Voľnobežné otáčkyA)
1. stupeň | ot/min | 0–475 | – | – | – | – | –
2. stupeň | ot/min | 0–1 800 | – | – | – | – | –
Max. krútiaci moment tvrdý/mäkký skrutkový spoj podľa ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Max. Ø vrtáka (1./2. stupeň)
oceľ | mm | 10 | – | – | – | – | –
drevo | mm | 35 | – | – | – | – | –
Max. Ø skrutiek | mm | 8 | – | – | – | – | –
Upnutie nástroja | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Hmotnosť | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Povolená teplota okolia pri prevádzke a pri skladovaní | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Odporúčané akumulátory |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Merané pri 20–25 °C s akumulátorom GBA 12V 6.0Ah a nadstavcom GFA 12-M

B)

  Hmotnosť bez akumulátora
  (hmotnosť akumulátora pozri na http://www.bosch-professional.com)

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.