# Technische Daten

Akku-Bohrschrauber |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Nennspannung | V= | 12 | – | – | – | – | –
LeerlaufdrehzahlA)
1. Gang | min-1 | 0–475 | – | – | – | – | –
2. Gang | min-1 | 0–1800 | – | – | – | – | –
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
max. Bohr-Ø (1. / 2. Gang)
Stahl | mm | 10 | – | – | – | – | –
Holz | mm | 35 | – | – | – | – | –
max. Schrauben-Ø | mm | 8 | – | – | – | – | –
Werkzeugaufnahme | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Gewicht | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
empfohlene Akkus |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 12V 6.0Ah und Aufsatz GFA 12-M

B)

  Gewicht ohne Akku
  (Gewicht des Akkus siehe http://www.bosch-professional.com)

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.