# Tehnički podaci

Akumulatorska bušilica-izvijač |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Nazivni napon | V= | 12 | – | – | – | – | –
Broj okretaja u praznom hoduA)
1. brzina | min-1 | 0–475 | – | – | – | – | –
2. brzina | min-1 | 0–1800 | – | – | – | – | –
Maks. zakretni moment za mekano/tvrdo uvrtanje sukladno normi ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Maks. promjer bušenja (1./2. brzina)
čelik | mm | 10 | – | – | – | – | –
drvo | mm | 35 | – | – | – | – | –
Maks. promjer vijaka | mm | 8 | – | – | – | – | –
Prihvat alata | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Težina | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Dopuštena temperatura okoline pri radu i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Preporučene aku-baterije |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Preporučeni punjači |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Izmjereno na 20–25 °C s aku-baterijom GBA 12V 6.0Ah i nastavkom GFA 12-M

B)

  Težina bez aku-baterije
  (za težinu aku-baterije vidjeti http://www.bosch-professional.com)

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.