# Thay Dụng Cụ

##

Hãy đặt dụng cụ gài vào khe cắm dụng cụ cho tới cữ chặn (1).

##

Tháo phụ tùng ra.

Lắp đồ gá vào khe cắm dụng cụ (1). Vặn vòng khóa (15), cho tới khi nghe thấy tiếng vào khớp.

##

GFA 12-W (xem hình A)

Hãy đặt dụng cụ gài vào khe cắm dụng cụ cho tới cữ chặn (1).

GFA 12-E, GFA 12-X (xem hình C)

Đẩy vòng Khóa về phía sau, đưa phụ tùng vào phần lắp dụng cụ cho tới cữ chặn (1) và nhả vòng khóa , để khóa phụ tùng.

GFA 12-M / GFA 12-B (xem hình D)

Hãy mở đồ gá đầu cặp mũi khoan (Kim loại) (11) bằng cách vặn theo hướng xoay ❶, cho tới khi phụ tùng có thể được cắm vào. Hãy gắn phụ tùng vào.

Hãy xoay bạc lót của đồ gá đầu cặp mũi khoan (Kim loại) (11) vào theo chiều xoay ❷ của tay thật mạnh. Bằng cách đó, đầu cặp mũi khoan (Kim loại) sẽ tự động được khóa.

Để nhả khoá và tháo dụng cụ, hãy xoay bạc nối của đồ gá đầu cặp mũi khoan (Kim loại) (11) theo chiều quay ➊.

##

Kéo đồ gá về phía trước. Xoay đồ gá. Đồ gá khớp vào 16 vị trí trải rộng trên 360°. Chọn vị trí thuận tiện cho công việc.

Nhảy đồ gá để khóa chặt.

##

Tháo phụ tùng ra.

Mở khóa đồ gá theo hướng và rút nó ra khỏi khe cắm dụng cụ (1).

##

Đồ gá góc vuông (13) được kết hợp với các đồ gá khác.

Lắp đồ gá góc vuông vào (13) khe cắm dụng cụ (1). Vặn vòng khóa (15), cho tới khi nghe thấy tiếng vào khớp. Sau đó gắn một trong các đồ gá khác vào đồ gá góc vuông (13).