# Вметнување/отстранување платнена филтер вреќичка (види слики A−B)

За сувото всисување може да вметнете платнена филтер вреќичка (20). Со тоа се олеснува складирањето на правта.

Отворете ги затворачите (13) и извадете го горниот дел на всисувачот (12).

Завртете го држачот за платнена филтер вреќичка (19) нагоре, додека не се заклучи во хоризонтална позиција.

Турнете ја платнената филтер вреќичка (20) до крај во држачот за платнената филтер вреќичка (19).

За да ја извадите, притиснете ја платнената филтер вреќичка (20) малку надолу и извлечете ја од држачот за платнената филтер вреќичка (19).

За всисување без платнена филтер вреќичка спуштете го повторно држачот за платнената филтер вреќичка (19) надолу: притиснете ги притоа механизмите за заклучување (21) на платнената филтер вреќичка, завртете го држачот за платнената филтер вреќичка надолу и притиснете го кон ѕидот на садот сè додека не се заклучи.

Вметнете го повторно горниот дел од всисувачот (12) и со затворање на капаците (13) поврзете го садот (3) со горниот дел од всисувачот (12).