# Usuwanie usterek

- W razie wystąpienia usterki (np. pęknięcia filtra) należy natychmiast wyłączyć odkurzacz. Przed ponownym uruchomieniem należy usunąć usterkę.

Problem | Przyczyna | Rozwiązanie
--- | --- | ---
Nie można uruchomić turbiny. | Brak zasilania | Skontrolować przewód sieciowy, wtyczkę, bezpiecznik i gniazdko.
Przełącznik trybów pracy (4) jest ustawiony w pozycji 1+. | Ustawić przełącznik trybów pracy (4) w pozycji 1 lub włączyć podłączone do gniazda (6) elektronarzędzie.
Nie można uruchomić turbiny po opróżnieniu zbiornika. | Konieczne jest zresetowanie | Wyłączyć odkurzacz i zaczekać 5 s, a następnie ponownie go włączyć.
Siła ssania słabnie. | Zapełniony zbiornik (3) lub włókninowy worek filtracyjny (20) | Opróżnić zbiornik lub włókninowy worek filtracyjny.
Dysza, rura (29) lub wąż odsysający (23) są zablokowane | Usunąć blokady
Filtr (38) jest zanieczyszczony lub uszkodzony | Przeprowadzić półautomatyczne oczyszczanie filtra lub wymienić go
Filtr (38) nie jest prawidłowo zablokowany w uchwycie filtra (35) | Prawidłowo zablokować filtr
Górna część odkurzacza (12) nie jest prawidłowo założona | Poprawić pozycję górnej części odkurzacza i zamknąć zatrzaski (13)
Wydobywanie się pyłu z odkurzacza w trakcie pracy na sucho | Filtr (38) nie jest prawidłowo zamontowany | Skontrolować, czy filtr jest prawidłowo zamontowany
Filtr (38) jest uszkodzony | Wymienić filtr
Wydobywanie się wody podczas pracy na mokro | Pływak (37) jest zablokowany | Wytrzeć koszyk pływaka wilgotną ściereczką, oczyścić pływak poprzez lekkie potrząśnięcie odkurzaczem W przypadku poważniejszych zanieczyszczeń pływaka i koszyka pływaka należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem Bosch.
Nie działa półautomatyczne oczyszczanie filtra. |  | Zablokować wlot powietrza i nacisnąć więcej niż 5 razy przycisk półautomatycznego systemu oczyszczania filtra (11) Jeśli oczyszczanie filtra nadal nie będzie działać, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem Bosch.