# Të dhënat teknike

Thithës me ujë/i thatë | GAS12‑25LS
--- | ---
Numri i artikullit |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Fuqia e vlerësuar hyrëse | W | 1200
Frekuencë | Hz | 50–60
Vëllimi i kontejnerit (bruto) | l | 25
Vëllimi neto (i lëngshëm) | l | 18
Vëllimi neto (i thatë) | l | 20
Vëllimi i qeseve të filtrit jo të endur | l | 10
Presion negativ
ThithësA) | hPa | 200
Turbinë | hPa | 210
Shpejtësia e rrjedhjes
ThithësA) | m³/h l/s | 126 35
Turbinë | m³/h l/s | 234 65
Klasa e pluhurit |  | L
PeshaB) | kg | 9,4
Klasa e mbrojtjes |  | /I
Klasa e mbrojtjes |  | IPX4

A)

  e matur me një zorrë thithëse me diametër të brendshëm prej 32 mm dhe gjatësi prej 3,1 m

B)

  Pa kabllo energjie

Informacioni vlen për një tension nominal [U] prej 230 V. Ky informacion mund të ndryshojë për tensione të ndryshme dhe versione specifike të vendit.

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.

## Prizë në fshesën me korrent

Fuqia e lejuar e lidhur e veglës elektrike të lidhur
‎3 601 JS3 … | Tension nominal | Rendimenti maksimal | Rendimenti minimal
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2100 W | 100 W

Tregimi i fuqisë së lejuar të lidhjes për veglën e lidhur elektrike
Këto vlera mund të ndryshojnë për modelet e tjera specifike të vendit. Ju lutemi vini re informacionin në prizën e fshesës me korrent.