# Nasadenie/odobratie vrecka filtra z netkanej textílie (pozri obrázky A−B)

Pri vysávaní nasucho možno vložiť filtračné vrecko z netkanej textílie (20). Tým sa uľahčí likvidácia prachu.

Otvorte uzávery (13) a odoberte hornú časť vysávača (12).

Vyklopte držiak filtračného vrecka z netkanej textílie (19) nahor tak, aby sa zaistil vo vodorovnej polohe.

Zasuňte filtračné vrecko z netkanej textílie (20) až na doraz do držiaka filtračného vrecka z netkanej textílie (19).

Pri odoberaní potlačte filtračné vrecko z netkanej textílie (20) mierne nadol a vytiahnite ho z držiaka filtračného vrecka z netkanej textílie (19).

Ak chcete vysávať bez filtračného vrecka z netkanej textílie, sklopte držiak filtračného vrecka z netkanej textílie (19) opäť nadol: stlačte pritom aretáciu (21) držiaka filtračného vrecka z netkanej textílie k sebe, vyklopte držiak filtračného vrecka z netkanej textílie nadol a potlačte ho až po zaistenie o stenu nádoby.

Nasaďte znova hornú časť vysávača (12) a zatvorením uzáverov (13) spojte nádobu (3) s hornou časťou vysávača (12).