# Початок роботи

- Зважайте на напругу в мережі! Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці відсмоктувача.

- Довідайтесь про чинні положення/закони стосовно поводження із шкідливим для здоров’я пилом, що діють у Вашій країні.

Відсмоктувач може використовуватися для збирання та відсмоктування наступних матеріалів:

- Пил з граничним значенням експозиційної дози
  > 1 мг/м3

Не працюйте з відсмоктувачем в приміщеннях, де існує небезпека вибуху.

Для забезпечення максимальної потужності відсмоктування відсмоктувальний шланг (23) повинен бути завжди повністю розмотаний з кришки пилосмока (12).

## Увімкнення/вимкнення

Щоб увімкнути пилосос, натисніть перемикач режимів роботи (4) у положення 1.

Щоб активувати функцію автоматичного запуску/зупинки, переведіть перемикач режимів роботи (4) в положення 1+. Пилосос можна запускати автоматично, якщо він підключений до електроінструмента через модуль передавача (6).

Щоб вимкнути пилосос, натисніть перемикач режимів роботи (4) у положення 0.