# Imitarvikute paigaldamine (vt jn G)

Imivoolik (23) on varustatud klamberkinnituse süsteemiga, mille abil saab ühendada imitarvikuid (imemisadapter (27), kõverdatud otsak (28)).

## Otsakute ja torude paigaldamine

- Asetage kõverdatud otsak (28) imivoolikule (23), kuni mõlemad imivooliku surunupud (26) kuuldavalt fikseeruvad.
- Lükake seejärel soovitud imitarvik (põrandaotsak, vuugiotsak, imitoru jms) tugevalt kõverdatud otsakule (28).
- Eemaldamiseks suruge surunupud (26) sisse ja lahutage elemendid omavahel.

## Tolmueemaldusadapteri paigaldamine

- Asetage imemisadapter (27) imivoolikule (23), kuni mõlemad imivooliku surunupud (26) kuuldavalt fikseeruvad.
- Eemaldamiseks suruge surunupud (26) sisse ja tõmmake adapter lahti.