# Dados técnicos

Aspirador universal | GAS12‑25LS
--- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Potência nominal absorvida | W | 1200
Frequência | Hz | 50–60
Capacidade do depósito (bruto) | l | 25
Volume líquido (líquido) | l | 18
Volume líquido (seco) | l | 20
Volume do saco de filtro de velo | l | 10
Vácuo
AspiradorA) | hPa | 200
Turbina | hPa | 210
Fluxo volumétrico
AspiradorA) | m³/h l/s | 126 35
Turbina | m³/h l/s | 234 65
Classe de pó |  | L
PesoB) | kg | 9,4
Classe de proteção |  | /I
Tipo de proteção |  | IPX4

A)

  medido com uma mangueira de aspiração com um diâmetro interior de 32 mm e 3,1 m de comprimento

B)

  Sem cabo de alimentação

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.

## Tomada no aspirador

Potência de ligação permitida da ferramenta elétrica ligada
‎3 601 JS3 … | Tensão nominal | Potência máxima | Potência mínima
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2100 W | 100 W

Indicação do cabo de ligação permitido da ferramenta elétrica ligada.
No caso de outros modelos específicos do país, estes valores podem ser divergentes. Respeite as indicações na tomada do aspirador.