# Montaż węża

## Funkcja odsysania (zob. rys. E)

W celu zamontowania należy włożyć wąż odsysający (23) w uchwyt węża (5) obrócić go aż do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

W celu zdemontowania należy obrócić wąż odsysający (23) aż do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć go z uchwytu węża.

Wskazówka: Podczas odkurzania, na skutek tarcia pyłu w rurze oraz elementach osprzętu, dochodzi do powstania ładunków elektrostatycznych, które są przez użytkownika odczuwane w postaci wyładowań elektrostatycznych (zależnie od warunków środowiskowych i wrażliwości użytkownika).
Bosch zaleca stosowanie antystatycznego węża odsysającego (osprzęt) podczas odkurzania drobnych pyłów i zanieczyszczeń suchych.

## Funkcja nadmuchu (zob. rys. F)

- Odkurzacz jest wyposażony w funkcję wydmuchu. Nie wolno kierować strumienia wydmuchu w powietrze. Z funkcji wydmuchu należy korzystać tylko przy zastosowaniu czystego węża. Pyły mogą być szkodliwe dla zdrowia.

W celu zamontowania węża nadmuchowego (24) należy nacisnąć blokadę (14) pokrywy nadmuchu i otworzyć pokrywę. Założyć wąż nadmuchowy (24) na uchwyt węża (25) aż do wyraźnie słyszalnego zablokowania obu przycisków (26).

W celu zdemontowania węża nadmuchowego (24) należy nacisnąć oba przyciski (26) do wewnątrz i zdjąć wąż nadmuchowy. Zamknąć pokrywę nadmuchu aż do ponownego zaskoczenia blokady (14).