# Caractéristiques ‌techniques

Aspirateur eau et poussière | GAS12‑25LS
--- | ---
Numéro de référence |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Puissance nominale absorbée | W | 1200
Fréquence | Hz | 50–60
Volume du réservoir (brut) | l | 25
Volume net (liquide) | l | 18
Volume net (sec) | l | 20
Volume du sac filtrant en non-tissé | l | 10
Dépression
AspirateurA) | hPa | 200
Turbine | hPa | 210
Débit
AspirateurA) | m³/h l/s | 126 35
Turbine | m³/h l/s | 234 65
Classe de poussière |  | L
PoidsB) | kg | 9,4
Classe de protection |  | /I
Indice de protection |  | IPX4

A)

  mesurée avec un tuyau d’aspiration de Ø intérieur de 32 mm et de 3,1 m de longueur

B)

  Sans cordon d’alimentation secteur

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.

## Prise électrique de l’aspirateur

Puissance maximale admissible de l’outil électroportatif raccordé
‎3 601 JS3 … | Tension nominale | Puissance maximale | Puissance minimale
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2 100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1 000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1 660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2 100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1 000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2 100 W | 100 W

Indication de la puissance maximale admissible de l’outil électroportatif raccordé.
Pour les modèles vendus dans d’autres pays, ces valeurs peuvent différer. Référez-vous aux indications qui se trouvent sur la prise de l’aspirateur.