# 技术参数

湿式/干式吸尘器 | GAS12‑25LS
--- | ---
物品号 |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
额定输入功率 | 瓦 | 1200
频率 | 赫兹 | 50–60
容器容积（毛容积） | 升 | 25
净容积（液体） | 升 | 18
净容积（干） | 升 | 20
无纺布滤袋容积 | 升 | 10
真空
吸尘器A) | 百帕 | 200
涡轮 | 百帕 | 210
流量
吸尘器A) | 立方米/小时 升/秒 | 126 35
涡轮 | 立方米/小时 升/秒 | 234 65
粉尘等级 |  | L
重量B) | 公斤 | 9.4
保护等级 |  | /I
防护类型 |  | IPX4

A)

  使用内径为32毫米和长度为3.1米的抽吸软管测量

B)

  不含电源线

所有参数适用于230伏的额定电压[U]，对于其他不同的电压和国际规格，数据有可能不同。

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。

## 吸尘器上的插座

所连接的电动工具的允许连接功率
‎3 601 JS3 … | 额定电压 | 最大功率 | 最小功率
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230伏特 | 2100瓦 | 100瓦
‎… 130‎ | 230伏特 | 1000瓦 | 100瓦
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240伏特 | 1660瓦 | 100瓦
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220伏特 | 2100瓦 | 100瓦
‎… 1H0‎ | 220伏特 | 1000瓦 | 100瓦
‎… 1K0‎ | 220−240伏特 | 2100瓦 | 100瓦

说明所连接的电动工具的允许连接功率。
在其他国家的型号上，这些数值可能有所偏差。请注意吸尘器电源插座上的数据。