# Namestitev sesalnega pribora (glejte sliko G)

Gibka sesalna cev (23) je opremljena s sistemom sponke, s katerim lahko priključite sesalni pribor (nastavek za odsesavanje (27), kolenasta šoba (28)).

## Namestitev šob in cevi

- Kolenasto šobo (28) na gibko sesalno cev (23) namestite tako, da se pritisna gumba (26) gibke sesalne cevi slišno zaskočita.
- Nato na kolenasto šobo (28) namestite želen sesalni pribor (šobo za tla, šobo za fuge, sesalno cev itd.).
- Za odstranitev pritisnite gumba (26) in sestavne dele povlecite drug z drugega.

## Montiranje odsesovalnega adapterja

- Nastavek za odsesavanje (27) na gibko sesalno cev (23) namestite tako, da se pritisna gumba (26) gibke sesalne cevi slišno zaskočita.
- Za odstranitev pritisnite gumba (26) in sestavne dele povlecite drug z drugega.