# Paigaldus

- Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoiulepanekut eemaldage tolmuimejast aku. See ettevaatus‌abinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.

Flisist filtrikoti sisseasetamine/eemaldamine
Imitarvikute hoidiku paigaldamine
Vooliku paigaldamine
Imilisavarustuse paigaldamine
Põrandadüüsi lisaosa eemaldamine/paigaldamine
L-BOXXi lahtiklõpsamine