# Wkładanie/wyjmowanie włókninowego worka filtracyjnego (zob. rys. A−B)

Do pracy na sucho można założyć włókninowy worek filtracyjny (20). Ułatwi to usuwanie pyłu.

Otworzyć zatrzaski (13) i zdjąć górną część odkurzacza (12).

Przestawić uchwyt włókninowego worka filtracyjnego (19) do góry aż do zablokowania go w położeniu poziomym.

Wsunąć włókninowy worek filtracyjny (20) aż do oporu w włókninowego worka filtracyjnego (19).

Aby wyjąć, należy docisnąć włókninowy worek filtracyjny (20) lekko do dołu i wysunąć go z uchwytu włókninowego worka filtracyjnego (19).

Aby odkurzać bez włókninowego worka filtracyjnego, należy ponownie opuścić uchwyt włókninowego worka filtracyjnego (19) do dołu: W tym celu należy ścisnąć blokady (21) włókninowego worka filtracyjnego, przestawić uchwyt włókninowego worka filtracyjnego do dołu i docisnąć go aż do zablokowania do ścianki zbiornika.

Założyć górną część odkurzacza (12) i poprzez zamknięcie zatrzasków (13) połączyć zbiornik (3) z górną częścią odkurzacza (12).