# Pengisapan basah

- Jangan gunakan alat pengisap untuk mengisap cairan yang mudah terbakar dan dapat meledak, misalnya bensin, oli, alkohol, zat pelarut. Jangan mengisap debu panas, debu yang terbakar atau eksplosif. Jangan mengoperasikan alat pengisap di ruangan yang dapat memicu ledakan. Debu, uap,atau cairan dapat terbakar atau meledak.

- Alat pengisap tidak boleh digunakan sebagai pompa air. Alat pengisap dirancang untuk mengisap udara dan campuran air.

- Jangan gunakan alat pengisap tanpa filter.

Pembersihan filter semi-otomatis tidak boleh diaktifkan selama proses pengisapan debu basah.

## Sebelum melakukan pengisapan basah

Buka pengunci (13) dan lepaskan bagian atas alat pengisap (12).

Kosongkan kontainer debu (3) dan lepaskan kantong filter fleece (20).

Bersihkan filter (38) dan masukkan kembali ke dalam alat pengisap debu .

Pastikan pengapung (37) dalam keadaan bersih. Jika pengapung tersumbat, alat pengisap tidak dapat mati secara otomatis saat kontainer penuh.

Pasang bagian atas alat pengisap debu (12), lalu kunci kedua pengunci (13) hingga terkunci dengan benar.

## Selama dan setelah setiap pengisapan debu basah

Alat pengisap dilengkapi dengan pengapung (37). Pengisapan akan dihentikan jika telah mencapai level pengisian maksimal. Kosongkan kontainer (3).

Jika cairan keluar dari pengisap debu karena kontainer debu tidak dikosongkan tepat waktu, segera matikan pengisap debu. Lepaskan bagian atas alat pengisap debu (12) dan biarkan semua komponen sepenuhnya kering.

Setelah pekerjaan selesai, untuk mencegah terbentuknya jamur, lepaskan bagian atas alat pengisap debu (12) dan filter (38) dan biarkan kedua komponen tersebut sepenuhnya kering.