# 保养和清洁

- 在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收起吸尘器前，先拔下插头。这一项预防措施能防止意外启动吸尘器。

- 吸尘器和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。

如果必须更换连接线，务必把这项工作交给Bosch或者经授权的Bosch电动工具顾客服务执行，以避免危害机器的安全性能。

- 在保养和清洁吸尘器时带上防尘面具。

请不时地用湿布清洁吸尘器壳体。

- 切勿用压缩空气清洁吸尘器。可能损坏过滤器或其他组件。

每年至少一次，由制造商或经过培训的人员对吸尘器进行一次吸尘功能的检查（例如检查过滤器是否损坏、吸尘器是否泄漏以及控制装备的功能是否正常）。

##

- 请将可能接触有害物质的所有零件视为脏污。
- 在将吸尘器从含有有害物质的区域取出之前，请吸尘、擦拭或彻底密封吸尘器的外部。
- 只在不对您和他人造成危险的情况下清洁、拆卸和保养吸尘器。进行保养和清洁时得穿戴好个人的防护装备。在通风良好的空间内执行作业。
- 拆卸吸尘器前，先清洁吸尘器的外部。
- 将所有清洁未达到满意程度的吸尘器零件装在不通透的袋子里进行废弃处理。同时遵守适用于废弃处理此类废弃物的有效规定。
- 完成作业后请清洁该保养区域。

##

请不时地用市售非研磨性清洁剂擦拭容器(3)并晾干。

##

吸尘功率取决于过滤器状态。因此请定期清洁过滤器(38)。

立刻更换已损坏的过滤器。

- 触发半自动过滤器清洁，然后关闭吸尘器。
- 打开锁止件(13)，取下吸尘器上部件(12)。
- 将过滤器支架(35)的手柄(36)翻起➊，然后将过滤器支架(35)拉出➋。
- 将过滤器(38)从过滤器支架(35)中取出➌。
- 在合适的垃圾箱上敲净过滤器(38)。注意不要损坏过滤器的片层。
  如果污染严重，用水和软毛刷刷净过滤器的片层。随后请将滤芯充分晾干。
- 如果过滤器(38)损坏，则将其更换。
- 将干净且干燥的过滤器(38)装入过滤器支架(35) ➍。
- 将过滤器支架(35)装入吸尘器上部件➎，然后将过滤器支架(35)的手柄(36)合上➏，直至其卡止。
- 检查过滤器(38)和过滤器支架(35)位置是否正确且牢固。
- 再次装上吸尘器上部件(12)并闭合两个锁止件(13)，直至听到其卡止。

##

- 清空并清洁集尘箱(3)。为了避免形成霉菌，请确保过滤器(38)和吸尘器内部区域保持干燥。
- 将带弯曲喷嘴(28)的抽吸软管(23)绕住吸尘器上部件装入支架(7)。
- 将吸尘器配件插入规定的支架：吸尘适配接头(27)和吸管(29)插入支架(17)、缝隙吸嘴(30)插入支架(16)、地板吸嘴(31)插入支架(18)。
- 将电源线缠到缝隙吸嘴的支架(16)上。
- 用手提把手(8)提起吸尘器。
- 在干燥的地方存储吸尘器，防止未经授权使用。
- 为固定导向滚轮(1)，请踩下导向滚轮制动器(2)。