# Техникалық мәліметтер

Дымқыл/құрғақ әдіспен шаңсорғыш | GAS12‑25LS
--- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 1200
Жиілік | Гц | 50–60
Резервуар көлемі (брутто) | л | 25
Таза көлемі (сұйықтық) | л | 18
Таза көлемі (құрғақ) | л | 20
Тоқыма сүзгі қабының көлемі | л | 10
Төменгі қысым
ШаңсорғышA) | гПа | 200
Турбина | гПа | 210
Ағын мөлшері
ШаңсорғышA) | м³/сағ л/с | 126 35
Турбина | м³/сағ л/с | 234 65
Шаң класы |  | L
СалмағыB) | кг | 9,4
Қорғаныс класы |  | /I
Қорғаныс дәрежесі |  | IPX4

A)

  Ішкі диаметрі 32 мм және ұзындығы 3,1 м сорғыш шлангімен өлшенген

B)

  Желілік қуат сымынсыз

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.

## Сорғыштағы розетка

Жалғанған электр құралының рұқсат етілген қосылым қуаты
‎3 601 JS3 … | Номиналды кернеу | Максималды қуат | Минималды қуат
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 В | 2100 Вт | 100 Вт
‎… 130‎ | 230 В | 1000 Вт | 100 Вт
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 В | 1660 Вт | 100 Вт
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 В | 2100 Вт | 100 Вт
‎… 1H0‎ | 220 В | 1000 Вт | 100 Вт
‎… 1K0‎ | 220−240 В | 2100 Вт | 100 Вт

Жалғанған электр құралының рұқсат етілген қосылым қуаты туралы мәліметтер.
Елге тән басқа үлгілерде осы мәндер өзгешеленуі мүмкін. Шаңсорғыштың розеткасындағы мәліметтерге назар аударыңыз.