# Odpravljanje motenj

- Če pride do težave (npr. zloma filtra), je treba sesalnik takoj izklopiti. Pred vnovičnim zagonom je treba težavo odpraviti.

Težava | Vzrok | Ukrepi
--- | --- | ---
Sesalna turbina se ne zažene. | Ni napajanja | Preverite omrežni kabel, vtič, varovalko in vtičnico.
Stikalo za izbiro načina delovanja (4) je nastavljeno na 1+. | Stikalo za izbiro načina delovanja (4) nastavite na 1 ali vklopite električno orodje, priključeno na vtičnico (6).
Sesalna turbina se po izpraznitvi zbiralnika ne zažene znova. | Potrebna je ponastavitev | Izklopite sesalnik in počakajte 5 s, nato ga znova vklopite.
Sesalna moč slabi. | Zbiralnik (3) /filtrska vrečka iz filca (20) je poln/polna | Izpraznite zbiralnik/filtrsko vrečko iz filca.
Šoba, sesalna cev (29) ali gibka sesalna cev (23) je zamašena | Odmašite cev
Filter (38) je umazan ali okvarjen | Izvedite polsamodejno čiščenje filtra, očistite ali zamenjajte filter
Filter (38) se ni zaskočil v držalo filtra (35) | Pravilno namestite filter tako, da se zaskoči
Zgornji del sesalnika (12) ni pravilno nameščen | Zgornji del sesalnika pravilno namestite in zaprite zapirali (13)
Uhajanje prahu med suhim sesanjem | Filter (38) ni bil pravilno vstavljen | Preverite, ali je filter pravilno vstavljen
Filter (38) je okvarjen | Zamenjajte filter
Iztekanje vode pri mokrem sesanju | Plovec (37) je oviran | Košaro za plovec obrišite z vlažno krpo, plovec pa očistite tako, da sesalnik nežno stresete Če sta plovec in košara za plovec zelo umazana, se obrnite na pooblaščenega serviserja Bosch.
Polsamodejno čiščenje filtra ne deluje. |  | Blokirajte vstopno odprtino za zrak in vsaj 5-krat pritisnite na tipko za polsamodejno čiščenje filtra (11) Če čiščenje filtra še vedno ne deluje, se obrnite na pooblaščenega serviserja Bosch.