# Установка шланга

## Режим всасывания (см. рис. E)

Для установки вставьте всасывающий шланг (23) в патрубок (5) и поверните его до упора по часовой стрелке.

Для снятия поверните всасывающий шланг (23) до упора против часовой стрелки и вытяните его из патрубка.

Указание: Из-за трения пыли при всасывании на всасывающем шланге и принадлежностях образуется электростатический заряд, в результате чего пользователь может испытать статический разряд (в зависимости от условий окружающей среды и чувствительности тела).
В основном Bosch рекомендует использовать антистатический всасывающий шланг (принадлежности) при всасывании мелкой пыли и сухих материалов.

## Функция выдувания (см. рис. F)

- Пылесос оснащен функцией продувки. Не выдувайте отработанный воздух в открытое пространство. Используйте функцию продувки только с чистым шлангом. Пыль может нанести вред здоровью.

Для установки выдувного шланга (24) нажмите фиксатор (14) крышки выпускного отверстия и откройте крышку. Насадите выдувной шланг (24) на штуцер (25) до фиксации обеих кнопок (26) со слышимым щелчком.

Для снятия выдувного шланга (24) нажмите обе кнопки (26) внутрь и отсоедините выдувной шланг. Закройте крышку выпускного отверстия, чтобы фиксатор (14) снова защелкнулся.