# Монтаж

- Витягніть штепсель з розетки, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пилосмок, міняти приладдя або перш ніж відкласти пилосмок. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пилосмока.

Вставляння/виймання нетканого полотняного фільтрувального мішка
Монтаж тримача приладдя для всмоктування
Встановлення шланга
Монтаж приладдя для відсмоктування
Виймання/вставляння вставки для підлогової насадки
Встановлення L‑Boxx