# Монтажа

- Извлечете го приклучокот од конекторот, пред одржувањето или чистењето на всисувачот, пред регулирање на поставките на уредот, замена на деловите или тргање настрана. Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на всисувачот.

Вметнување/отстранување платнена филтер вреќичка
Монтирање држач за додатоци за всисување
Монтирање на цревото
Монтирање на опремата за всисување
Вадење/вметнување на делот за вметнување за подната млазница
Расклопување на L-BOXX