# Műszaki adatok

Nedves/száraz porszívó | GAS12‑25LS
--- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 1200
Frekvencia | Hz | 50–60
Tartálytérfogat (bruttó) | l | 25
Nettó térfogat (folyadék) | l | 18
Nettó térfogat (száraz) | l | 20
Flíz szűrőzsák térfogata | l | 10
Vákuum
PorszívóA) | hPa | 200
Turbina | hPa | 210
Levegőáramlás
PorszívóA) | m³/h l/s | 126 35
Turbina | m³/h l/s | 234 65
Porosztály |  | L
SúlyB) | kg | 9,4
Érintésvédelmi osztály |  | /I
Védelmi osztály |  | IPX4

A)

  32 mm belső átmérőjű és 3,1 m hosszú szívótömlővel mérve

B)

  Hálózati csatlakozókábel nélkül

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.

## A porszívón levő csatlakozóaljzat

Csatlakoztatott elektromos kéziszerszám megengedett csatlakozási teljesítménye
‎3 601 JS3 … | Névleges feszültség | maximális teljesítmény | minimális teljesítmény
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2100 W | 100 W

A berendezéshez csatlakoztatott elektromos kéziszerszám megengedett csatlakoztatási teljesítménye.
Más országspecifikus modelleknél ezek az értékek eltérőek lehetnek. Kérjük vegye figyelembe a porszívó dugaszolóaljzatát megadott adatokat.