# مشخصات فنی

جارو برقی تَر/خشک | GAS12‑25LS
--- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
توان ورودی نامی | W | 1200
فرکانس | Hz | ‎50–60‎
حجم محفظه (ناخالص) | l | 25
حجم خالص (مایع) | l | 18
حجم خالص (خشک) | l | 20
حجم کیسه فیلتر نمدی | l | 10
فشار خلاء
جاروبرقیA) | hPa | 200
توربین | hPa | 210
حداکثر میزان جریان
جاروبرقیA) | m³/h l/s | 126 35
توربین | m³/h l/s | 234 65
کلاس گرد و غبار |  | L
وزنB) | kg | 9,4
کلاس ایمنی |  | /I
نوع حفاظت |  | IPX4

A)

  اندازه گیری شده با شینگ مکش با قطر داخلی ‎32 mm‎ و طول ‎3,1 m‎

B)

  وزن بدون کابل اتصال برق

مقادیر برای ولتاژ نامی ‎230‎ ‎[U]‎ ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.

## پریز روی جاروبرقی

توان اتصال مجاز ابزار برقی متصل شده
‎3 601 JS3 …‎‎‎‎ | ولتاژ نامی | حداکثر توان | حداقل توان
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | ‎230 V‎ | ‎2100 W‎ | ‎100 W‎
‎… 130‎ | ‎230 V‎ | ‎1000 W‎ | ‎100 W‎
‎… 170‎/… 1L0 | ‎220−240 V‎ | ‎1660 W‎ | ‎100 W‎
‎… 180/‎… 1B0/‎… 1E0/‎… 1N0 | ‎220 V‎ | ‎2100 W‎ | ‎100 W‎
‎… 1H0‎ | ‎220 V‎ | ‎1000 W‎ | ‎100 W‎
‎… 1K0‎ | ‎220−240 V‎ | ‎2100 W‎ | ‎100 W‎

اطلاعات مربوط به توان اتصال مجاز ابزار برقی متصل شده.
در مورد سایر مدل های مربوط به هر کشور ممکن است این مقادیر تغییر کنند. لطفا به اطلاعات روی پریز مکنده توجه کنید.