# Montera sugtillbehör (se bild G)

Sugslangen (23) är utrustad med ett klämsystem med vilket sugtillbehöret (utsugsadapter (27), det böjda munstycket (28)) kan anslutas.

## Montera munstycken och rör

- Sätt det böjda munstycket (28) på sugslangen (23) tills de båda tryckknapparna (26) på sugslangen snäpper fast hörbart.
- Sätt därefter fast det önskade sugtillbehöret (golvmunstycke, fogmunstycke, sugrör etc.) på det böjda munstycket (28).
- För att demontera trycker du tryckknapparna (26) inåt och drar komponenterna åt sidan.

## Montera utsugsadaptern

- Sätt utsugsadaptern (27) på sugslangen (23) tills de båda tryckknapparna (26) på sugslangen snäpper fast hörbart.
- För att demontera trycker du tryckknapparna (26) inåt och drar komponenterna åt sidan.