# Pemasangan

- Selalu lepas steker dari stopkontak sebelum melakukan perawatan atau pembersihan, melakukan penyetelan, mengganti bagian aksesori, atau meletakkan alat pengisap. Tindakan pencegahan ini dilakukan untuk menghindari penyalaan alat pengisap yang tidak diinginkan.

Memasang/melepas kantong filter fleece
Memasang braket untuk aksesori alat pengisap
Memasang slang
Memasang aksesori alat pengisap
Melepas/memasang sisipan untuk nozel lantai
Mengaitkan L-BOXX