# Інформація щодо шуму і вібрації

Значення звукової емісії визначені відповідно до EN 60335‑2‑69.

А-зважений рівень звукового тиску від електроінструмента, як правило, становить 75 дБ(A). Похибка K = 2 дБ. Рівень шуму при роботі може перевищувати вказані значення. Вдягайте навушники!

Значення вібрації ah (безперервна вібрація), pF (повторна ударна вібрація) та коефіцієнт похибки K визначені відповідно EN 60335‑2‑69:

ah = 0,2 м/с2 (K = 1,5 м/с2), pF = 4 м/с2 (K = 1 м/с2)