# Montage

- Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zuiger onderhoudt of schoonmaakt, instellingen bij het apparaat uitvoert, accessoires vervangt of de zuiger weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de zuiger.

Vliesfilterzak plaatsen/verwijderen
Houder voor zuigaccessoires monteren
Slang monteren
Zuigaccessoires monteren
Inzetstuk voor de vloerzuigmond wegnemen/plaatsen
L-Boxx erop klikken