# Aspirazione a umido

- Non utilizzare l’aspiratore per aspirare liquidi infiammabili o esplosivi quali, ad esempio, benzina, olio, alcool, solventi. Non aspirare polveri calde, incandescenti o esplosive. Non utilizzare l’aspiratore in locali esposti al rischio di esplosioni. Le polveri, i vapori oppure i liquidi possono infiammarsi o esplodere.

- L’aspiratore non andrà utilizzato come pompa per acqua. L’aspiratore è destinato alla raccolta di miscele acqua-aria.

- L’aspiratore non andrà utilizzato senza filtro.

La pulizia del filtro semiautomatica non deve essere attivata durante l’aspirazione di liquidi.

## Prima dell’aspirazione a umido

Aprire le chiusure (13) e prelevare la parte superiore dell’aspiratore (12).

Svuotare il contenitore (3) e rimuovere il sacchetto filtro in tessuto non tessuto (20).

Pulire il filtro (38) e reintrodurlo nell’aspiratore.

Accertarsi che il galleggiante (37) sia pulito. Se il galleggiante è bloccato, non sarà possibile lo spegnimento automatico dell’aspiratore in caso di serbatoio pieno.

Applicare la parte superiore dell’aspiratore (12) e chiudere le due chiusure (13) facendole scattare in posizione in modo udibile.

## Durante e dopo le operazioni di aspirazione a umido

L’aspiratore è dotato di un galleggiante (37). Raggiunta l’altezza di riempimento massima, l’aspirazione si arresta. Svuotare quindi il serbatoio (3).

Se dall’aspiratore fuoriesce del liquido perché il contenitore non è stato svuotato per tempo, spegnere immediatamente l’aspiratore. Rimuovere la parte superiore dell’aspiratore (12) e lasciare asciugare bene tutte le parti.

Al termine del lavoro, per prevenire la formazione di muffe, rimuovere la parte superiore dell’aspiratore (12) e il filtro (38) e lasciare asciugare bene entrambi.