# Underhåll och rengöring

- Dra ut kontakten ur uttaget innan du utför underhåll på sugen eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar sugen. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.

- Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.

Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg.

- Bär dammskyddsmask vid underhåll och rengöring av sugen.

Rengör dammsugarens kåpa då och då med en fuktig trasa.

- Rengör inte dammsugaren med tryckluft. Filtret eller andra komponenter kan skadas.

Minst en gång om året måste en dammteknisk kontroll av dammsugaren utföras av tillverkaren eller en instruerad person (t.ex. filter med avseende på skador, dammsugare med avseende på täthet och kontrollanordningar med avseende på felfri funktion).

##

- Alla delar som kan ha kommit i kontakt med hälsovådliga ämnen ska betraktas som förorenade.
- Dammsug, torka av eller täta dammsugarens utsida noga innan du ta ut den från ett område med hälsovådliga ämnen.
- Rengör, demontera och underhåll dammsugaren endast då det kan utföras riskfritt för dig och andra personer. Bär personlig skyddsutrustning vid underhåll och rengöring. Utför arbetet i ett välventilerat utrymme.
- Rengör dammsugarens utsida innan du demonterar den.
- Kassera alla delar av dammsugaren som inte kan rengöras tillräckligt i täta avfallspåsar. Beakta gällande föreskrifter för sådant avfall.
- Rengör arbetsområdet när arbetet är avslutat.

##

Torka av behållaren (3) då och då med vanligt, icke-slipande rengöringsmedel och låt den torka.

##

Sugeffekten är beroende av filtertillståndet. Rengör därför filtret regelbundet (38).

Byt ut ett skadat filter omedelbart.

- Utlös den halvautomatiska filterrengöringen och stäng sedan av dammsugaren.
- Öppna förslutningarna (13) och ta av dammsugarens överdel (12).
- Fäll upp handtaget (36) på filterhållaren (35) ➊ och dra ut filterhållaren (35) ➋.
- Ta ut filtret (38) ur filterhållaren (35) ➌.
- Knacka ur filtret (38) över en lämplig avfallsbehållare. Var försiktig så att du inte skadar lamellerna på filtret.
  Vid kraftig nedsmutsning borstar du lamellerna på filtret med vatten och en mjuk borste. Låt filtret torka ordentligt efteråt.
- Om filtret (38) är skadat, byt ut det.
- Sätt i det rena och torra filtret (38) i filterhållaren (35) ➍.
- Sätt filterhållaren (35) i dammsugarens överdel ➎ och fäll ned handtaget (36) på filterhållaren (35) ➏ tills det klickar i.
- Kontrollera att filtret (38) och filterhållaren (35) sitter korrekt och ordentligt.
- Sätt på dammsugarens överdel (12) igen och stäng de båda förslutningarna (13) så att de klickar fast.

##

- Töm och rengör behållaren (3). För att undvika mögelbildning, se till att filtret (38) och dammsugarens insida är torra.
- Lägg sugslangen (23) med böjt munstycke (28) runt dammsugarens överdel i hållaren (7).
- Sätt in sugtillbehöret i avsedda hållare: sugadapter (27) och dammsugarrör (29) i hållare (17), fogmunstycke (30) i hållaren (16), golvmunstycket (31) i hållaren (18).
- Linda nätkabeln runt hållaren för fogmunstycket (16).
- Bär dammsugaren i bärhandtaget (8).
- Förvara dammsugaren i ett torrt rum och säkerställ att den inte kan användas av obehöriga personer.
- För att bromsa hjulet (1), trampa ner hjulbromsen (2).