# Zaj és vibráció értékek

A zajkibocsátási értékek a EN 60335‑2‑69 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

Az elektromos kéziszerszám A-besorolású hangnyomásszintje tipikus esetben 75 dB(A). K bizonytalansági tényező = 2 dB. A zajszint munka közben meghaladhatja a megadott értékeket. Viseljen fülvédőt!

Az ah (folyamatos rezgések), pF (ismétlődő lökésszerű rezgések) rezgési értékek és a K szórás a EN 60335‑2‑69 szabvány szerint került meghatározásra:

ah = 0,2 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 4 m/s2 (K = 1 m/s2)