# Technische Daten

Nass-/Trockensauger | GAS12‑25LS
--- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Nennaufnahmeleistung | W | 1200
Frequenz | Hz | 50–60
Behältervolumen (brutto) | l | 25
Nettovolumen (Flüssigkeit) | l | 18
Nettovolumen (trocken) | l | 20
Vliesfilterbeutelvolumen | l | 10
Unterdruck
SaugerA) | hPa | 200
Turbine | hPa | 210
Durchflussmenge
SaugerA) | m³/h l/s | 126 35
Turbine | m³/h l/s | 234 65
Staubklasse |  | L
GewichtB) | kg | 9,4
Schutzklasse |  | /I
Schutzart |  | IPX4

A)

  gemessen mit einem Saugschlauch mit 32 mm Innendurchmesser und 3,1 m Länge

B)

  Ohne Netzanschlussleitung

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.

## Steckdose am Sauger

Zulässige Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
‎3 601 JS3 … | Nennspannung | maximale Leistung | minimale Leistung
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2100 W | 100 W

Angabe der zulässigen Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
Bei anderen länderspezifischen Modellen können diese Werte abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben auf der Steckdose des Staubsaugers.