# 湿式吸尘

- 切勿用吸尘器抽吸可燃或爆炸性液体，比如汽油、机油、酒精、溶剂。切勿抽取高温、燃烧的或爆炸性粉尘。切勿在易爆环境中使用吸尘器。上述粉尘、蒸汽或液体可能自燃或爆炸。

- 吸尘器不得作为水泵使用。吸尘器专为抽吸空气和水的混合物而设计。

- 不得在没有过滤器的情况下使用吸尘器。

半自动过滤器清洁在湿式吸尘期间不得触发。

## 湿式吸尘前

打开锁止件(13)，取下吸尘器上部件(12)。

排空容器(3)，取下无纺布滤袋(20)。

清洁过滤器(38)，并将其重新装入吸尘器。

确保浮标(37)干净。如果浮标卡止，容器满时无法自动关闭吸尘器。

装上吸尘器上部件(12)并闭合两个锁止件(13)，直至听到其卡止。

## 每次湿式吸尘时和之后

吸尘器配有一个浮标(37)。若达到了最高加注高度，则结束吸尘。然后清空集尘箱(3)。

如果由于集尘箱未及时清空而导致液体从吸尘器中溢出，请立即关闭吸尘器。取下吸尘器上部件(12)，并让所有部件彻底风干。

作业结束后为了避免形成霉菌，请取下吸尘器上部件(12)和过滤器(38)，然后让其彻底风干。