# Montaggio dell’accessorio di aspirazione (vedere fig. G)

Il tubo flessibile di aspirazione (23) è dotato di un sistema a fermaglio, che consente di collegare l’accessorio di aspirazione (adattatore di aspirazione (27), bocchetta curva (28)).

## Montaggio delle bocchette e dei tubi

- Innestare la bocchetta curva (28) sul tubo flessibile di aspirazione (23), sino a far scattare udibilmente in sede i due pulsanti (26) del tubo flessibile di aspirazione.
- Innestare quindi saldamente l’accessorio di aspirazione desiderato (accessorio a spazzola, bocchetta a fessura lunga, tubo di aspirazione ecc.) sulla bocchetta curva (28).
- Per eseguire lo smontaggio, premere i pulsanti (26) verso l’interno e separare i componenti.

## Montaggio dell’adattatore per l’aspirazione polvere

- Innestare l’adattatore di aspirazione (27) sul tubo flessibile di aspirazione (23) sino a far scattare udibilmente in sede i due pulsanti (26) del tubo flessibile di aspirazione.
- Per eseguire lo smontaggio, premere i pulsanti (26) verso l’interno e separare i componenti.