# Støy-/vibrasjonsinformasjon

Støyemisjon målt i henhold til EN 60335‑2‑69.

Vanlig A-lydtrykknivå for støvsugeren er 75 dB(A). Usikkerhet K = 2 dB. Støynivået kan overskride de angitte verdiene under arbeidet. Bruk hørselvern!

Vibrasjonsverdier ah (kontinuierlige vibrasjoner), pF (gjentatte støtvibrasjoner) og usikkerhet K bestemt i henhold til EN 60335‑2‑69:

ah = 0,2 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 4 m/s2 (K = 1 m/s2)