# Montoni tubin

## Funksioni i thithjes (shih figurën E)

Për ta montuar, futni zorrën thithëse (23) në mbajtësen e tubit (5) dhe rrotullojeni atë në drejtim orar derisa të ndalojë.

Për ta çmontuar, rrotullojeni zorrën thithëse (23) në drejtim antiorar derisa të ndalojë dhe tërhiqeni atë nga mbajtësja e tubit.

Shënim: Gjatë pastrimit me thithje, fërkimi i pluhurit në zorrën e thithjes dhe aksesorëve krijon një ngarkesë elektrostatike, të cilën përdoruesi mund ta ndjejë në formën e shkarkimit statik (në varësi të ndikimeve mjedisore dhe ndjesive fizike).
Bosch në përgjithësi rekomandon përdorimin e një zorrë thithëse antistatike (pajisje shtesë) kur pastroni pluhurin e imët dhe materialet e thata.

## Funksioni i fryrjes (shih figurën F)

- Fshesa me korrent ka një funksion fryrjeje. Mos e fryni ajrin e shkarkimit në hapësirën e hapur. Përdorni funksionin e fryrjes vetëm me një zorrë të pastër. Pluhuri mund të jetë i rrezikshëm për shëndetin.

Për të montuar zorrën e fryrjes (24) shtypni kyçjen (14) e kapakut të shkarkimit dhe hapni kapakun. Fusni tubin e fryrjes (24) në mbajtësen e tubit (25), derisa dy butonat (26) të klikojnë dëgjueshëm në vend.

Për ta çmontuar tubin e fryrjes (24) shtypni të dy butonat nga brenda (26) dhe tërhiqni tubin e fryrjes. Mbylleni kapakun e ventilimit, në mënyrë që kyçja (14) të klikojë përsëri në vend.