# رفع ایرادها

- در صورت بروز هرگونه نقص (مانند شکستن فیلتر)، جاروبرقی باید بلافاصله خاموش شود. قبل از راه اندازی مجدد، این نقص و اختلال باید برطرف شود.

ایراد | دلیل | راه حل
--- | --- | ---
توربین مکش کار نمی کند. | بدون تأمین انرژی | کابل برق، دوشاخه، فیوز و پریز را بررسی کنید.
کلید انتخاب نوع عملکرد (4) روی ‎1+‎ قرار دارد. | کلید انتخاب نوع عملکرد (4) را روی 1 قرار دهید، یا ابزار برقی متصل به پریز (6) را روشن کنید.
توربین مکش پس از تخلیه محفظه کار نمی کند. | نیاز به تنظیم مجدد است | جاروبرقی را خاموش کنید و ‎5 s‎ منتظر بمانید، سپس دوباره آن را روشن کنید.
توان مکش کاهش یافته است. | محفظه (3) یا کیسه فیلتر نمدی (20) پر است | محفظه یا کیسه فیلتر نمدی را خالی کنید.
نازل، لوله مکش (29) یا شیلنگ مکش (23) گرفته است | گرفتگی را بر طرف کنید
فیلتر (38) کثیف یا خراب است | تمیزکاری نیمه اتوماتیک فیلتر را اجرا کنید، فیلتر را تمیز یا تعویض کنید
فیلتر (38) در نگهدارنده فیلتر (35) به درستی جا نیفتاده است | فیلتر را به درستی جا بیاندازید
قسمت بالای جاروبرقی (12) درست قرار نگرفته است | قسمت بالای جاروبرقی را درست قرار دهید و قفل ها (13) را ببندید
هنگام مکش خشک، گرد و غبار خارج می شود | فیلتر (38) به اشتباه نصب شده است | نصب صحیح فیلتر را بررسی کنید
فیلتر (38) خراب است | فیلتر را تعویض کنید
هنگام مکش تَر، آب خارج می‌ شود | شناور (37) گیر کرده است | سبد شناور را با یک پارچه مرطوب پاک کنید، شناور را با آرام تکان دادن جاروبرقی تمیز کنید برای آلودگی شدیدتر شناور و سبد شناور، با مرکز مجاز خدمات مشتریان Bosch تماس بگیرید.
تمیزکاری نیمه اتوماتیک فیلتر عمل نمی کند. |  | ورودی هوا را مسدود کنید و بیش از 5 بار روی دکمه تمیزکاری نیمه اتوماتیک فیلتر (11) فشار دهید اگر پس از این کار، تمیزکاری فیلتر همچنان کار نکرد، با مرکز مجاز خدمات مشتریان Bosch تماس بگیرید.