# Nat zuigen

- Zuig met de zuiger geen brandbare of explosieve vloeistoffen, zoals benzine, olie, alcohol, oplosmiddelen. Zuig geen heet, brandend of explosief stof. Gebruik de zuiger niet in vertrekken waar ontploffingsgevaar heerst. Het stof, de dampen of de vloeistoffen kunnen ontbranden of exploderen.

- De zuiger mag niet worden gebruikt als waterpomp. De zuiger is bedoeld voor het opzuigen van een mengsel van lucht en water.

- De zuiger mag niet zonder filter worden gebruikt.

De semiautomatische filterreiniging mag tijdens het nat zuigen niet worden geactiveerd.

## Vóór het nat zuigen

Open de sluitingen (13) en pak het bovenstuk van de zuiger (12) af.

Maak het reservoir (3) leeg en verwijder de vliesfilterzak (20).

Reinig de filter (38) en plaats deze weer in de zuiger.

Zorg ervoor dat de vlotter (37) schoon is. Bij een geblokkeerde vlotter is er geen automatische uitschakeling van de zuiger bij een vol reservoir mogelijk.

Breng het bovenstuk van de zuiger (12) aan en sluit de beide sluitingen (13), zodat ze hoorbaar vastklikken.

## Bij en telkens na het nat zuigen

De zuiger is uitgerust met een vlotter (37). Als het maximale niveau is bereikt, wordt het zuigen gestopt. Maak dan het reservoir (3) leeg.

Als er vloeistof uit de zuiger komt, omdat het reservoir niet tijdig werd leeggemaakt, schakel de zuiger dan onmiddellijk uit. Pak het bovenstuk van de zuiger (12) af en laat alle onderdelen goed drogen.

Na einde van het werk pakt u voor het vermijden van schimmelvorming het bovenstuk van de zuiger (12) en de filter (38) eraf en laat deze beide goed drogen.