# Montage

- Débranchez le cordon de la prise électrique avant de nettoyer l’aspirateur, d’effectuer des réglages, de changer d’accessoire ou de ranger l’aspirateur. Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche intempestive de l’aspirateur.

Mise en place/retrait du sac-filtre en non-tissé
Montage du support d’accessoires d’aspiration
Montage du flexible
Montage des accessoires d’aspiration
Retirer/utiliser l'accessoire pour suceur pour sols
Clipsage d’un coffret L-BOXX