# 기계 시동

- 전원 전압에 유의하십시오! 전원의 전압은 진공청소기의 형식라벨에 있는 표시와 일치해야 합니다.

- 유해먼지 관리에 관한 국가 규정이나 법규를 참고하십시오.

진공청소기는 다음과 같은 소재를 흡인 및 배출하는 용도로만 사용할 수 있습니다:

- 노출 한계값 > 1 mg/m3의 분진

진공청소기를 폭발 위험이 있는 곳에서 사용해서는 안 됩니다‌.

흡입력을 최적화하려면 흡입 호스 (23) 이 항상 진공청소기 뚜껑 (12) 에서 완전히 풀려 있어야 합니다.

## 전원 켜기/끄기

청소기의 전원을 켜려면 작동모드 선택 스위치 (4) 를 위치 1로 누르십시오.

시작/멈춤 자동 기능을 켜려면 작동모드 선택 스위치 (4) 를 위치 1+ 로 누르십시오. 청소기가 소켓 (6) 을 통해 전동공구와 연결되면, 청소기가 자동으로 작동되기 시작합니다.

청소기의 전원을 끄려면 작동모드 선택 스위치 (4) 를 위치 0으로 누르십시오.