# Colocar/extraer la bolsa de filtro de vellón (ver figuras A−B)

Puede utilizar una bolsa de filtro de vellón (20) para aspirar en seco. Así se facilita la eliminación del polvo.

Abra los cierres (13) y retire la parte superior del aspirador (12).

Gire el soporte de la bolsa de filtro de vellón (19) hacia arriba, hasta que encaje en posición horizontal.

Introduzca la bolsa de filtro de vellón (20) hasta el tope en el soporte de la bolsa de filtro de vellón (19).

Para extraerla, presione ligeramente la bolsa de filtro de vellón (20) hacia abajo y sáquela del soporte de la bolsa de filtro de vellón (19).

Para aspirar sin bolsa de filtro de vellón, vuelva a plegar hacia abajo el soporte de la bolsa de filtro de vellón (19): presione las retenciones (21) del soporte de la bolsa de filtro de vellón, gire el soporte hacia abajo y presione hasta que encaje contra la pared del depósito.

Vuelva a colocar la parte superior del aspirador (12) y cerrando los cierres (13) una el depósito (3) con la parte superior del aspirador (12).