# Informācija par troksni un vibrāciju

Attiecīgi tiek noteiktas trokšņa emisijas vērtības EN 60335‑2‑69.

Putekļsūcēja A svērtais skaņas spiediena līmenis parasti ir šāds 75 dB(A). Nenoteiktība K = 2 dB. Darbības laikā trokšņa līmenis var pārsniegt norādītās vērtības. Lietojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus!

Kopējā vibrācijas vērtība ah (pastāvīga vibrācija), pF (atkārtotas triecienvibrācijas) un mērījumu nenoteiktība K ir noteiktas atbilstīgi EN 60335‑2‑69:

ah = 0,2 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 4 m/s2 (K = 1 m/s2)